**医疗救护指挥车采购项目技术需求**

**一、车辆配置**

品牌：福特全顺底盘、大通底盘、奔驰底盘改装车（三选一）

车辆型号：轻型客车6-8人

动力类型：汽油或柴油

发动机排量：2.0以上

变速箱：手自一体

排放标准：国六排放

车体颜色：白色、红、蓝 救护车外观，车头盖标有“救护指挥车”字样

**二、专用装置:**

1、报警灯 救护车闪灯，亮度高，警示效果醒目；报警器。

2、车载无线监控指挥系统：可实现车载硬盘录像、无线视频监控、GPS 定位等功能，上级指挥人员通过全程记录传输的车辆行驶状态数据、多角度实时监控和录制的车内外音、视频信息，可随时了解远端车辆的运行状态和位置，通过监管指挥中心集中管理调度，时间采取应对措施，及时下达指挥调度命令，应对突发事件。主要设备有：

（1）车载硬盘录像机：整车音视频监控信号的采集、存储、发送和输出。

（2）车载举升照明云台摄像机：置于车顶，举升高度1.2米，用于采集整车水平360度，垂直180度全周边路况画面信息，带夜间红外摄像功能。

（3）车载云台控制器。

（4）车载半球摄像头。

三、**其他配置**

车辆内部安装设备机柜、电源系统、通讯监控系统、通讯传输设备、办公柜、工作台,综合显示屏和音响、会议照明灯、DL-1800R车载顶置空调、汽车天窗（带换气扇）；车辆需包含ABS刹车系统、导航、倒车雷达、360度全车影像、行车记录仪及该车型的出厂正常配置。

**四、其他要求：**

1、该车辆底盘(出售后)需提供防锈处理、提供一次车辆免费保养。

2、整车免费质保期为验收合格之日起不少于3年或10万公里，在质保期内车辆发生故障，中选销售商需派人到现场处置，如现场无法修复需要拖车的，拖车费用由中选销售商支付。

3、报价为以货到用户部门指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由供货商承担，开增值税发票。

4、签订合同之日起90个自然日内送货到用户部门指定地点。

5、税费：含2023年车辆购置税,提供完税证明。

6、牌照：办理珠海市车牌，须提供上牌所需的随车资料。

7、含一年车辆保险。