**珠海机场手推车采购需求文件**

**一、供应商必备资格：**

1、供应商自2020年1月1日至今至少完成过2单大于等于20万元的手推车、购物车项目的相关业绩，须提供合同复印件。

**二、服务及售后要求：**

1、货品质保要求：中选单位须承诺每辆手推车验收合格之日起，提供3年的质保期，质保期内应免费提供维修或更换服务。

2、送货及安装服务要求：23：00至次日08：00。

3、安装服务要求：手推车到货后，须中选单位提供配套送货及搬运服务，将手推车搬运至机场控制区内。

4、交货时间：合同签订后30个日历日内。

**三、报价需充分考虑：**

1、项目地点：机场控制区（通行证管理：相关进入珠海机场控制区，必须持有珠海机场公安局核发的有效通行证件，控制区内办理临时通行证50元／人/7天，该费用中选单位承担。看现场及安装全部位于机场控制区内）

2、中选单位如需现场组装手推车应保证场地的整洁，包括但不限于：

① 有专人负责垃圾清理及现场环境卫生清洁；

② 垃圾不能堆放在安装现场，日产日清；

③ 为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的设施；

④ 竣工后，应及时清理现场，运走全部施工机械、剩余材料和垃圾；

**四、采购数量:**

1、大手推车：160台；小手推车80台。

**五、推车制作技术要求：**

**大手推车：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 参 数 | 配置 | 说 明 | |
| 整 车 长mm | | 1000 |  | | |
| 整 车 宽mm | | 670 |
| 整 车 高mm | | 1050 |
| 重叠间隔mm | | 270 |
| 额定载重kg | | 250 |
| 最大载重kg | | 300 |
| 整车重量kg | | 19.5 |
| 车筐尺寸mm | | 525×220×150 | 不锈钢 | |  |
| 车轮 | 定向轮mm | 直径180 | 天然橡胶轮 | | 高弹橡胶耐磨型 |
| 导向轮mm | 直径180 |
| 大广告板mm | | 526\*319 | 聚丙乙烯  （PP）纯板 | | 广告板四面镶嵌，防止广告板因冲撞脱落。 |
| 车篓前广告板mm | | 一次成型480×100 |
| 车篓后广告板mm | | 一次成型480×120 |
| 立柱侧广告条mm | | 670×40 | PVC | |  |
| 车体 | | 高强度铝合金6063-T5 | 高强度铝合金（6063-T5） | | 砂面阳极氧化 |
| 把手 | | 高强度铝合金6063-T5 | 阳极氧化  表面丝印中英文提示语 |
| 接头 | | 一次成型 | 增强型PA | | 新款海豚鱼头 |
| 托叉 | | 一次成型 | 增强型PA | |  |
| 产品特殊需求 | | 1. 车辆底盘增加加强筋，更加牢固耐用。（详见图一）材质应同为高强度铝合金6063-T5 | | | |

1. 采用流线型车体设计，结构简约、造型美观；
2. 金属构件表面光滑、无毛刺、无尖角锐边，易清洁；
3. 3个导向轮，应使用灵活平稳，无噪音；
4. 车筐广告板印提示标识、用户LOGO和车辆编号（编号为19001-19040），标志永久醒目不退色；



1. 车架两侧广告板单面阳丝印珠海机场logo，标志永久醒目不退色；



1. 采用新款车筐和专用塑胶手模，手感舒适；
2. 全包式防撞条。



**小手推车：**

（1）、整车尺寸：整车长735mm（±25mm），整车宽525mm（±25mm），整车高1010mm（±25mm），插叠间隔200mm（±25mm）。

（2）、额定载重量：80kg，最大载重量不低于100kg。

（3）、车筐：360mm×400mm×360mm，不锈钢（304），电化学抛光；（±30mm）

（4）、车轮规格（导向轮）：直径125mm，TPU天然橡胶轮；

（5）、车架广告板：505mm×420mm×400mm，聚丙乙烯纯板；（±30mm）

（6）、车筐背广告板：360mm×255mm，聚丙乙烯纯板；（±30mm）

（7）、车体、直柄、弯头：不锈钢（304）、电化学抛光处理；

（8）、连接件：PA PP；

（9）、整车塑料件：尼龙和增强聚丙乙烯材料、主色为黑色。

（10）、底盘前仰角：13°

（11）、采用流线型车体设计，结构简约、造型美观；

（12）、金属构件表面光滑、无毛刺、无尖角锐边，易清洁；

（13）、4个导向轮，应使用灵活平稳，无噪音；

（14）、车筐背广告板单面阳丝印提示标识、用户LOGO和车辆编号（编号为19001-19040），标志永久醒目不退色；



（15）、车架两侧广告板单面阳丝印珠海机场logo，标志永久醒目不退色；



（16）、采用新款车筐和专用塑胶手模，手感舒适；

（17）、分离式防撞条。



**六、付款条件：**

（1）、合同标的安装、调试完成并运抵甲方指定地点，最终验收合格，双方签署最终验收文件，乙方向甲方开具全额增值税专用发票，甲方收到发票及其他必要文件且经甲方审核确认后60个工作日，甲方向乙方支付合同含税总价的95％。

（2）、质保金为合同含税总价的 5 ％，如无质量异议，且乙方全面履行本合同义务，则质保期满且经甲方审核确认后60个工作日无息退还给乙方。