烟花制品采购需求
一、资质要求：
供应商须提供《烟花爆竹经营（零售）许可证》。

二、便携式爆响雷技术要求及参数
1. 按驱鸟应用的技术要求，经多个方面的技术改制而成，专供机场驱鸟使用。单颗火药量底于民用烟花爆竹C类的国标要求，不含金属材质，以及其它硬质可能伤及人身的物件，均为普通可降解的材料。
2. 技术指标：
2.1 外形：圆柱状，直径22mm，长度120mm。
[bookmark: _GoBack]2.2 重量：单颗，约33克。
2.3 药量：两级合计化学药量小于5克，依据用户可选的升空高度爆响的高度，药量在4克-4.5克之间。
2.4 数量：46000发。
2.4 一级药引信无延时，二级药引信延时~4秒（升空时间）。
2.5 升空件爆响高度： 距地面水平的垂直高度30~50米。
2.6 音爆分贝值： 空旷处，距爆点无遮挡，直线距离1米处，音量分贝值~120dB。
2.7 震慑范围：距以爆点中心，半径约30米的范围。
2.8 构成品： 专用纸品，泥土，火药，粘胶。
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1. 外形尺寸；总长度L=455mm，发射仓最大处直径80mm，手柄开关部位直径40mm，装入一颗18650电池后，重量约675克。
2. 电源：DC 4.2V，直流电源，18650型电池，一节，电池容量大于5000mWh，击发次数大于800次。
3. 点火原理：直流4.2V电池电源经两路升压电路产生高压，产生两条约5mm长度的交叉状电弧，温度极高，应避免伤触及皮肤，造成伤害。
4. 点火时间：电弧持续的时间由置于手柄内的时间控制模块设定，每一次按压按钮，电弧仅持续0.6秒。
5. 点火手柄与装弹套筒可简易地手动插拔，进行分离或组合，便于清理残留物。
6. 套筒为树胶材质的弹托和铝制外壳的组合体，有效防控近身手持操作的风险。
7. 必须使用定制型号的直径为22mm驱鸟弹，指定型号为QN22-120。
8. 乙方根据甲方要求免费提供 10 个便携式爆响雷点火器，发生炸膛情形时，辅助发射器本体不得损坏，每个辅助发射器制作成本不高于2000元。
9. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]合同期内，乙方免费提供辅助发射器维修及更换服务，乙方接到故障通知后12小时内响应，24小时内安排上门或送修，48小时内完成维修或更换，全部相关费用由乙方承担。
四、其他要求：
1.运输要求：由乙方提供运输必要的车辆及证明，乙方储存、运输过程中发生的人身、财产等法律责任由乙方自行承担，甲方只负责到货后的验收。
2.交货地点：珠海机场安检1号道口。 
3.交货方式：甲方下达采购订单后，供方须在5个工作日内完成送货，实行每季度配送1次；遇重要节日前、国家大型活动前、鸟类大规模迁徙等特殊时段，按照甲方要求开展临时加量配送。
