**拦鸟网及水沟盖网采购需求**

1. **水沟盖网及拦鸟网规格要求**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 线径 | 网孔 | 尺寸 | 网间距 | 防风线 | 合股网纲直径 | 数量 |
| 1 | 盖网 | 尼龙 | 30股 | 3cm\*3cm | 11.5m\*5m | 100cm | 6道 | 210股 |  150 |
| 2 | 盖网 | 尼龙 | 30股 | 3cm\*3cm | 15.5m\*5m | 100cm | 6道 | 210股 | 160 |
| 3 | 盖网 | 尼龙 | 30股 | 3cm\*3cm | 10m\*5m | 100cm | 6道 | 210股 | 120 |
| 4 | 拦鸟网 | 合股锦纶综丝 | 30股 | 2cm\*2cm | 29.5\*5 | 100cm | 6道 | 21股 | 1000 |
| 5 | 拦鸟网 | 合股锦纶综丝 | 30股 | 2cm\*2cm | 12m\*3m | 100cm | 4道 | 21股 | 2000 |

**二、水沟盖网及拦鸟网技术要求：**

1. 拦鸟网及水沟盖网在露天环境，非遭到人力破坏或台风影响，2个月内不能出现掉色或脱线、脱网现象。
2. 水沟盖网材料须线径为30股的尼龙，拦鸟网材料须线径为30股的锦纶综丝。
3. 拦鸟网材料须为原生锦纶综丝，非再生材料；大拦鸟网的尺寸：5m\*29.5m，小拦鸟网的尺寸为：12\*3m，长度均须根据我方要求进行微调，调整幅度为±1m。
4. 供应商提供的产品须与我方要求的材质相一致，并符合国家及有关行业标准，为原产正品，质量三包。

**三、其他要求：**

1. 分10批次送货，运输费用由供应商提供。我方根据实际需求情况向供应商发出《采购通知单》，结算以每批次实际最终验收合格的货物数量为准，收到发票60个工作日支付该批次货款；
2. 鸟网运输外包装袋子应宽度及高度均不超过0.6m，长度不超1.5m，详见附件鸟网运输包装规格示意图；
3. 供应商中选后，应免费提供29.5m规格的拦鸟网样板3张、12m拦鸟网样板3张供我方试用，我方根据样板调整拦鸟网的尺寸，尺寸调整后供应商再进行生产。
4. 我方保留每批次验收合格的鸟网样板，若下一批次配送的与上一批次的材质或规格不同或不符合我方要求，我方有权要求供应商重新发货，期间产生的费用由供应商承担，若再次供应的产品还是达不到我方要求的标准，我方有权单方面解除合同并重新进行采购，所产生的损耗及其他费用，由供应商承担。
5. 供应商接收到我方通知后， 10个工作日内生产完毕并免费送达珠海机场1号门岗。

**附件 鸟网运输包装规格示意图**

 1.5m

 0.6m

0.6m