珠海机场办公电脑采购需求

	序号
	类别
	数量

	1
	24寸液晶显示器
	39

	2
	27寸液晶显示器
	168

	3
	办公类台式电脑
	175

	4
	设计类台式电脑
	7

	5
	办公类笔记本电脑
	12

	6
	设计类笔记本电脑
	1

	7
	离港专用电脑
	23
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操作系统 Microsoft® Windows 11 专业版 64bit 简体中文版

电源 ≥300W，一级能效

CPU ≥Intel® Core™ i5-14400

风扇 系统风扇

主板芯片组 ≥Intel® B660

内存 ≥16G DDR5

显卡 ≥Intel® UHD Graphics 770

显卡转接头 无

网卡 ≥主板集成千兆网卡

调制解调器 无FAXMODEM

IEEE1394卡 无IEEE1394

硬盘1 ≥512GB M.2 NVME SSD*1

硬盘2 ≥1TB SATA3 7200rpm*1

硬盘扩展架 无硬盘扩展架

读卡器 无读卡器

SATA光存储1 无光驱

SATA光存储2 无CDROM

键鼠 原厂USB键盘、鼠标，具备键盘开机功能

机箱尺寸 机身容量≤15L

串口1 有（内置）

串口2 有（内置）

ESATA数据线 无ESATA数据线

USB 前4后4

并口 有（内置）

CCC认证、节能认证

MTBF平均无故障时间不小于100万小时

电磁兼容性检测、浪涌（冲击）抗扰度认证

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持；

门到桌安装验机

五年硬盘不回收

离港专用电脑（ZUHCP2026-PC-03）

注：

1、电脑保证原厂包装未拆封，且产品为原装整机，不接受组合拼装。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，要求上门时间不得超过2小时，配合我公

司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。

6、显示器需另购。

认证

服务
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显示器24寸 

≥IPS LED FHD 液晶，屏幕刷新率：75Hz，不低于2个视频输出接口（其中1个是

HDMI/DP 规格）

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持，享受三包服务（五年包修、15天包换，7

天包退）；

门到桌安装验机

24寸液晶显示器（ZUHCP2026-PC-07）

服务

注：

1、保证原厂包装未拆封。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。
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显示器27寸

≥IPS LED 2K QHD 液晶，屏幕刷新率：100Hz，不低于2个视频输出接口（其中1个

是 HDMI/DP 规格）

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持，享受三包服务（五年包修、15天包换，7

天包退）；

门到桌安装验机

27寸液晶显示器（ZUHCP2026-PC-06）

服务

注：

1、保证原厂包装未拆封。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。
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操作系统 Microsoft® Windows 11 专业版 64bit 简体中文版

CPU ≥Intel® Core™ i5-13400

主板芯片组 ≥Intel® B660

内存 ≥16G DDR5

显卡 ≥Intel® UHD Graphics 770

硬盘1 ≥512GB M.2 NVME SSD*1

硬盘2 ≥1TB SATA3 7200rpm*1

网卡 ≥集成10/100/1000M以太网卡

接口

前置：≥2*USB3.2，耳麦接口*1；

后置：≥4*USB2.0，≥2*USB3.2，视频输出：≥1*DP或≥1*HDMI，音频输入、音

频输出、麦克风输入各*1，RJ45*1；

内部：≥2个SATA、≥1个M.2(NVMe)

电源 ≥250W，一级能效

机箱 机身容量≤15L

键鼠 原厂USB键盘、鼠标，具备键盘开机功能

数据安全 具有BIOS级别数据擦除功能，保障数据安全.

CCC认证、节能认证

MTBF平均无故障时间不小于100万小时

电磁兼容性检测、浪涌（冲击）抗扰度认证

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持；

门到桌安装验机

五年硬盘不回收

办公类台式电脑（ZUHCP2026-PC-01）

注：

1、电脑保证原厂包装未拆封，且产品为原装整机，不接受组合拼装。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。

6、显示器需另购。

认证

服务
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操作系统语言 Microsoft® Windows 11 专业版 64bit 简体中文版

电源 ≥500W，一级能效

主板 ≥Intel® W680及以上芯片组

CPU ≥Intel® Core™ i7-12700

内存 ≥32GB DDR5，四个内存槽位

硬盘控制器 Intel® Integrated Controller

硬盘1 ≥512GB M.2 NVME SSD*1

硬盘2 ≥2TB SATA3 7200rpm*1

显卡 ≥独立显卡，显存8G

接口

前置：≥4*USB3.2，耳麦接口*1；

后置：≥4*USB3.2，视频输出：≥1*DP或≥1*HDMI，音频输入、音频输出、麦克风

输入各*1，RJ45*1；

内部：≥2个SATA、≥1个M.2(NVMe)

网卡 ≥集成10/100/1000M以太网卡

键鼠 原厂USB键盘、鼠标，具备键盘开机功能

数据安全 具有BIOS级别数据擦除功能，保障数据安全.

蓝牙

≥双频802.11a/b/g/n/ac/ax（即Wi-Fi 6），兼容2.4GHz和5GHz频段，集成

BlueTooth 5.1

CCC认证、节能认证

MTBF平均无故障时间不小于100万小时

电磁兼容性检测、浪涌（冲击）抗扰度认证

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持；

门到桌安装验机

五年硬盘不回收

设计类台式电脑（ZUHCP2026-PC-02）

认证

服务

注：

1、电脑保证原厂包装未拆封，且产品为原装整机，不接受组合拼装。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。

6、显示器需另购。
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操作系统 Microsoft® Windows 11 专业版 64bit 简体中文版

CPU ≥Intel® Core™ Ultra 5 125H

内存 ≥2*8GB, LPDDR5X, 4800MT/s

显卡 性能同等或优于Intel® IrisXe的其他品牌产品亦可

硬盘1 ≥1 TB, M.2, PCIe NVMe, 固态硬盘

网卡 ≥1000M以太网卡+802.11ax无线网卡

蓝牙/WIFI ≥Wi-Fi 6，支持协议802.11ax, 蓝牙® 5.3

接口 ≥USB3.2 Gen 1*2、USB-C*1、HDMI*1、RJ45*1、3.5mm音频*1

电池 ≥50WHr, 支持快速充电技术™

笔记本包鼠标 原装包，无线鼠标

数据安全 具有BIOS级别数据擦除功能，保障数据安全.

体积 整机重量≤1.9KG

CCC认证、节能认证

MTBF平均无故障时间不小于80万小时

电磁兼容性检测、浪涌（冲击）抗扰度认证

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持；

门到桌安装验机

五年硬盘不回收

显示屏 ≥14.0英寸IPS背光显示，德国莱茵TÜV低蓝光认证，400nits

办公类笔记本电脑（ZUHCP2026-PC-04）

注：

1、电脑保证原厂包装未拆封，且产品为原装整机，不接受组合拼装。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。

6、显示器需另购。

认证

服务
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操作系统 Microsoft® Windows 11 专业版 64bit 简体中文版

CPU ≥英特尔® 酷睿™ i7-12700

内存 ≥1*16GB，DDR5，4800 MT/s

显卡 ≥独立显卡，显存4G

硬盘1 ≥1TB M.2 NVME SSD

网卡 ≥1000M以太网卡+802.11ax无线网卡

蓝牙/WIFI ≥Wi-Fi 6，蓝牙® 5.3

接口

≥Thunderbolt™ 4 (40 Gbps)*2，支持DisplayPort™替代模式/USB Type-

C/USB4/功率传输；第一代USB3.2*1，支持PowerShare、第一代USB3.2*1；HDMI

2.1 端口；通用音频端口；RJ45 以太网端口

电池 ≥3-芯, 54WHr, 支持快速充电技术™

体积 整机重量≤1.9KG

笔记本包鼠标 原装包，无线鼠标

CCC认证、节能认证

MTBF平均无故障时间不小于80万小时

电磁兼容性检测、浪涌（冲击）抗扰度认证

原厂五年保修及上门服务，7*24电话支持；

门到桌安装验机

五年硬盘不回收

显示屏 ≥15.6英寸4K分辨率，100% Adobe RGB色域，600nits

设计类笔记本电脑（ZUHCP2026-PC-05）

注：

1、电脑保证原厂包装未拆封，且产品为原装整机，不接受组合拼装。

2、收货地点为珠海机场候机楼。

3、本次采购货物的终端用户为珠海市珠港机场管理有限公司。

4、为保障售后服务质量及到达现场服务的响应时间、外地供应商必须提供珠海当地的服务网点，

要求上门时间不得超过2小时，配合我公司7*24小时工作的需要，上门安装及服务需通过厂家或国

家相关培训并获得认证工程师资格。

5、提供原厂售后服务承诺函。

6、显示器需另购。

认证

服务


